HMD 108 40’LIK ÇİFT MOTORLU KOMPLE PLANYA MAKİNASI

|  |  |
| --- | --- |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |  |
| TESTERE |  |
| *Tabla Ölçüsü* | *520x850 mm* |
| Testere Mil Çapı | **30 mm** |
| *Testere Çapı Asgari* | *150 – 300 mm* |
| Siper ile Max Biçme | **650 mm** |
| *Testere Mil Devri* | *4500 d/d* |
| Rulman Adedi | **4 adet** |
| *Yatak Sayısı* | *2 adet* |
| Motor Gücü | **4 hp- 3000 d/d** |
| PLANYA |  |
| Tabla Uzunluğu | **430 x 2300 mm** |
| *Ön Plaka Boyu* | *1150 mm* |
| Arka Plaka Boyu | **1150 mm** |
| *Top Çapı* | *110 mm* |
| Bıçak Adedi | **3 Adet** |
| *Max Lamba Açma Derinliği* | *15.5 mm* |
| Tabla Siper Boyu | **1500 mm** |
| *Motor Gücü* | *4 hp – 3000 d/d* |
| Yatak Sayısı | **2 Adet** |
| *Rulman Adedi* | *2 Adet* |
| Devir Sayısı | **4500 d/d** |
| MATKAP |  |
| Tabla Ölçüsü | **500 x 270 mm** |
| *Uzunlamasına Hareket* | *220 mm* |
| Enine Hareket | **170 mm** |
| *Düşey Hareket* | *130 mm* |
| Matkap Kapasitesi | **1 – 20 mm** |
| *Devir Sayısı* | *4500 d/d* |
| EBATLARI |  |
| *Boy* | *235 cm* |
| Genişlik | **150 cm** |
| *Yükseklik* | *110 cm* |
| Takribi Ağırlık | **790 kg** |

HMD 108 DOUBLE MOTOR COMPLETE PLANING MACHINE

|  |  |
| --- | --- |
| TECHNICAL SPEC |  |
| SAW |  |
| *Table size* | *520x850 mm* |
| Saw Shaft Diameter | **30 mm** |
| *Saw diameter, min* | *150 – 300 mm* |
| Max cut with shield | **650 mm** |
| *Saw shaft revolution* | *4500 rpm* |
| Number of bearings | **4 ea** |
| *Number of ball bearings* | *2 ea* |
| Motor power | **4 hp- 3000 d/d** |
| PLANNING |  |
| Table size | **430 x 2300 mm** |
| *Front plate length* | *1150 mm* |
| Rear plate length | **1150 mm** |
| *Ball diameter* | *110 mm* |
| Number of blades | **3 ea** |
| *Max mortising depth* | *15.5 mm* |
| Table shield length | **1500 mm** |
| *Motor power* | *4 hp – 3000 rpm* |
| Number of bearings | **2 ea** |
| *Number of ball bearings* | *2 ea* |
| Number of revolutions | **4500 rpm** |
| DRILL |  |
| Table size | **500 x 270 mm** |
| *Longitudinal motion* | *220 mm* |
| Transversal motion | **170 mm** |
| *Vertical motion* | *130 mm* |
| Drill capacity | **1 – 20 mm** |
| *Number of revolutions* | *4500 rpm* |
| DIMENSIONS |  |
| *Length* | *235 cm* |
| Width | **150 cm** |
| *Height* | *110 cm* |
| Approx. weight | **790 kg** |