HMD 107 1600S ÇİFT DEVİR YATAR DAİRE MAKİNASI

|  |  |
| --- | --- |
| **TEKNİK ÖZELLİKLERİ** |  |
| *Tabla Ölçüsü*  | *850x1950 mm* |
| **Araba Ölçüsü**  | **400x700 mm** |
| *Testere Çapı Asgari* | *150 – 300 mm* |
| **Testere Mil Çapı** | **30 mm** |
| *Motor Gücü*  | *5.5 Hp – 1500 d/d -3000 d/d* |
| **Testere Devri** | **3500 d/d – 7000 d/d** |
| *Testere ile Araba Siperi Arası*  | *1250 mm* |
| **Testere ile Tabla Siperi Arası** | **1600 mm** |
| *Azami İş Kesme Derinliği* | *110 mm* |
| **Muhtelif iş Kesim** | **90º - 45º** |
| **EBATLARI** |  |
| **Boy** | **200 cm**  |
| *Genişlik* | *90 cm*  |
| **Yükseklik** | **90 cm**  |
| *Takribi Ağırlık* | *450 kg* |

HMD 107 1600S DOUBLE CYCLE RECLINING CIRCULAR MACHINE

|  |  |
| --- | --- |
| **TECHNICAL SPEC** |  |
| Table size | 850x1950 mm |
| **Cart size**  | **400x700 mm** |
| Saw diameter, min | 150 – 300 mm |
| **Saw Shaft diameter** | **30 mm** |
| Motor Power  | 5.5 Hp – 1500 d/d -3000 d/d |
| **Saw Shaft Revolution** | **3500 d/d – 7000 d/d** |
| Distance between saw and cart shield  | 1250 mm |
| **Distance between saw and table shield** | **1600 mm** |
| Min work cut depth | 110 mm |
| **Various work cuts between** | **90º - 45º** |
| **DIMENSIONS** |  |
| **Length** | **200 cm**  |
| Width | 90 cm  |
| **Height** | **90 cm**  |
| Approx. weight | 450 kg |