HMD 103 6x6 MİNİFİX DELİK MAKİNASI

|  |  |
| --- | --- |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |  |
| Tabla Ölçüsü | **400x1200 mm** |
| *2 Mandren Arası Minimum Delme Kapasitesi* | *45 mm* |
| 2 Mandren Arası Maximum Delme Kapasitesi | **1100 mm** |
| *Matkap Kapasitesi* | *10 mm* |
| Matkap Sayısı | **12 Adet** |
| *Siper Çalışma Ölçüsü* | *900 mm* |
| Motor Gücü | **1.5 HP 1400 d/d** |
| *Yatay ve Dikey Aynı Anda Delik Delme* |  |
| EBATLARI |  |
| *Boy* | *180 cm* |
| Genişlik | **150 cm** |
| *Yükseklik* | *160 cm* |
| Takribi Ağırlık | **550 kg** |

HMD 103 6x6 MINIFIX BORING MACHINE

|  |  |
| --- | --- |
| TECHNICAL PROPERTIES |  |
| Table size | **450x1200 mm** |
| *2 Mandrel Chuck Minimum Boring Capacity* | *45 mm* |
| 2 Mandrel Chuck Maximum Boring Capacity | **1100 mm** |
| *Drill Capacity* | *10 mm* |
| Drill Quantity | **12 pieces** |
| *Shield Working Size* | *900 mm* |
| Motor Power | **1.5 HP 1400 d/d** |
| *Horizontal and Vertical Simultaneous Boring* |  |
| DIMENSIONS |  |
| *Length* | *180 cm* |
| Width | **150 cm** |
| *Height* | *160 cm* |
| Approx. Weight | **550 kg** |