|  |  |
| --- | --- |
| **MODEL** |  |
| CAPTAIN 263 4WD |  |
| **MOTOR** |  |
| Motor HP Kategorisi | 26 HP |
| Motor Tipi | Mitsubishi Euro 5 |
| Silindir Sayısı | 3 |
| Kapsite (CC) | 1319 |
| Devir (RPM) | 2500 |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooled |
| Çap ve Strok (mm) | 78/92 |
| Maksimum Tork (Nm) @RPM | 76.3(Nm@2000 RPM |
| **ŞANZIMAN** |  |
| Tür | Senkromeçsiz: Yan Vites Değiştirme Kolları |
| Vites | 9 İleri, 3 Geri |
| PTO Deviri | 540 & 540 E |
| Direksiyon | Hidrostatik Güç Yardımcı Direksiyon |
| Fren Tipi | Çok Diskli Yağa Batırılmış |
| **HİDROLİKLER** |  |
| **Hidrolik Sistem** | Auto Draft Sensing & Depth Control (2 Levers) |
| **Kaldırma Kapasitesi (kg)** | 850 (at Lower Link Point) |
| **Pompa Sayısı** | 2 (One for Hydrostatic Steering & other for Hydraulic System) |
|  | 1 DA Auxillary Hydraulics with 2 QRCs |
| **Yardımcı Hidrolik** | **Optional Kit available :** |
|  | Extra Secondary DA Auxillary Hydraulics with 2 more QRCs |
| **LASTİK** | **AGRICULTURAL TYRE** |
| Ön | 180/85D12 |
| Arka | 8.30 x 20 |
| **HIZ VE ÖLÇÜLER** | **AGRICULTURAL TYRE** |
| Hız (km/saat) | 20,83 |
| En x Boy x Yükseklik (mm) | 2700 x 1080 x 2100 |
| Tekerlek Tabanı (mm) | 1490 |
| Arka İz Merkezi (mm) | 811 to 988 |
| Ağırlık (kg) | 950 |