|  |  |
| --- | --- |
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |  |
| Tabla Ölçüsü | **1050 x 450 mm** |
| *Dikey Motor Gücü* | *1.5 Hp 1400 d/d* |
| Yatay Motor Gücü | **2 Hp 3000 d/d** |
| *Kilit ile Ayna Yerini Aynı Anda Açma Özelliği* |  |
| Osilasyon | **10 mm – 300 mm** |
| EBATLARI |  |
| Boy | **130 cm** |
| *Genişlik* | *130 cm* |
| Yükseklik | **160 cm** |
| *Takribi Ağırlık* | *500 kg* |

HMD 077 OTOMATİK KAPI KİLİT MAKİNASI

HMD 077 AUTOMATIC DOOR-LOCK BORING MACHINE

|  |  |
| --- | --- |
| TECHNICAL SPEC |  |
| Table Size | **1050 x 450 mm** |
| *Vertical Motor Power* | *1.5 Hp 1400 rpm* |
| Horizontal Motor Power | **2 Hp 3000 rpm** |
| *Openning the lock and panel place simultaneously* |  |
| Oscillation | **10 mm – 300 mm** |
| DIMENTIONS |  |
| Length | **130 cm** |
| *Width* | *130 cm* |
| Height | **160 cm** |
| *Approx. Weight* | *500 kg* |