|  |
| --- |
|  **GERSAN KARAVAN YAŞAM KARAVAN LİSTESİ** |
| **YAPILACAK KARAVAN ÖLÇÜLERİ** |
|   |   | ÖLÇÜ |
| BOY DIŞ: |   | 500 cm |
| EN DIŞ: |   | 230 cm |
| YÜKSEKLİK İÇ: |   | 210 cm |
| **STANDART KARAVAN DA KULLANILAN MALZEMELER** |
| İSKELET PROFİL ÇERÇEVESİ |   |   |
| DIŞ KOMPOZİT PANEL |   |   |
| İÇ YAN DUVARLAR 4MM KOMPOZİT PANEL |   |   |
| TAVAN YEK PARE FİBER KAPLAMA |   |   |
| PİSTONLU CAMLAR  | 7 ADET |   |
| TAM TAKIM KARAVAN KAPISI | 1 ADET |   |
| ELEKTRİKLİ BASAMAK |   |   |
| HAVALANDIRMA | 2 ADET |   |
| TABAN TAHTASI |   |   |
| DIŞ ÇERÇEVE ALÜMİNYUMU  |   |   |
| DIŞ DOLAPLAR |   |   |
| YER DÖŞEMESİ |   |   |
| MOBİLYA GRUPLARI(İSTENİLEN RENK) |   |   |
| OTURMA GRUBU DÖŞEMESİ |   |   |
| MOBİLYA MUTFAK TEZGAHI |   |   |
| YERLİ KAPAKLI 2li OCAK |   |   |
| YERLİ KAPAKLI EVYE |   |   |
| 82 EKRAN SMART TV | 1 ADET |   |
| 220 W BUZDOLABI | 210 L |   |
| 220 W FIRIN |   |   |
| 12v TAVAN KLİMASI |   |   |
| DAXOM ŞOFBEN |   |   |
| ELEKTRİKLİ MACERATÖRLÜ BÜYÜK TUVALET TAŞI | SEAFLO |   |
| SEAFLO HİDRAFOR | DAKİKA 11.4 L |   |
| BANYO İÇİ DUŞAKABİN |   |   |
| İÇ MEKAN ISITICI WEBESTO |   |   |
| İÇ LED AYDINLATMALAR |   |   |
| DIŞ LED AYDINLATMA |   |   |
| YERLİ TENTE |   |   |
| ELEKTRİK TESİSATI |   |   |
| SU TESİSATI |   |   |
| MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ | 2 ADET | 455 W |
| JEL AKÜ | 4 ADET | 100 A |
| TAM SİNÜS İNVERTÖR |   | 2000 W  |
| TEMİZ SU TANKI  | 1 ADET | 200 LİTRE |
| KİRLİ SU TANKI  | 1 ADET | 80 LİTRE  |
| GRİ SU TANKI | 1 ADET | 125 LİTRE |
| LPG TANKI | 1 ADET |   |
| DIŞ DUŞ  |   |   |
| DIŞ SU GİRİŞİ  |   |   |
| 220 W DIŞ ELEKTRİK GİRİŞİ |   |   |
| ARKA FİBER TAMPON |   |   |
| ARAÇ PROJELENDİRMESİ |   |   |