|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GERSAN KARAVAN YAŞAM KARAVAN LİSTESİ** | | |
| **YAPILACAK KARAVAN ÖLÇÜLERİ** | | |
|  |  | ÖLÇÜ |
| BOY DIŞ: |  | 500 cm |
| EN DIŞ: |  | 230 cm |
| YÜKSEKLİK İÇ: |  | 210 cm |
| **STANDART KARAVAN DA KULLANILAN MALZEMELER** | | |
| İSKELET PROFİL ÇERÇEVESİ |  |  |
| DIŞ KOMPOZİT PANEL |  |  |
| İÇ YAN DUVARLAR 4MM KOMPOZİT PANEL |  |  |
| TAVAN YEK PARE FİBER KAPLAMA |  |  |
| PİSTONLU CAMLAR | 7 ADET |  |
| TAM TAKIM KARAVAN KAPISI | 1 ADET |  |
| ELEKTRİKLİ BASAMAK |  |  |
| HAVALANDIRMA | 2 ADET |  |
| TABAN TAHTASI |  |  |
| DIŞ ÇERÇEVE ALÜMİNYUMU |  |  |
| DIŞ DOLAPLAR |  |  |
| YER DÖŞEMESİ |  |  |
| MOBİLYA GRUPLARI(İSTENİLEN RENK) |  |  |
| OTURMA GRUBU DÖŞEMESİ |  |  |
| MOBİLYA MUTFAK TEZGAHI |  |  |
| YERLİ KAPAKLI 2li OCAK |  |  |
| YERLİ KAPAKLI EVYE |  |  |
| 82 EKRAN SMART TV | 1 ADET |  |
| 220 W BUZDOLABI | 210 L |  |
| 220 W FIRIN |  |  |
| 12v TAVAN KLİMASI |  |  |
| DAXOM ŞOFBEN |  |  |
| ELEKTRİKLİ MACERATÖRLÜ BÜYÜK TUVALET TAŞI | SEAFLO |  |
| SEAFLO HİDRAFOR | DAKİKA 11.4 L |  |
| BANYO İÇİ DUŞAKABİN |  |  |
| İÇ MEKAN ISITICI WEBESTO |  |  |
| İÇ LED AYDINLATMALAR |  |  |
| DIŞ LED AYDINLATMA |  |  |
| YERLİ TENTE |  |  |
| ELEKTRİK TESİSATI |  |  |
| SU TESİSATI |  |  |
| MONOKRİSTAL GÜNEŞ PANELİ | 2 ADET | 455 W |
| JEL AKÜ | 4 ADET | 100 A |
| TAM SİNÜS İNVERTÖR |  | 2000 W |
| TEMİZ SU TANKI | 1 ADET | 200 LİTRE |
| KİRLİ SU TANKI | 1 ADET | 80 LİTRE |
| GRİ SU TANKI | 1 ADET | 125 LİTRE |
| LPG TANKI | 1 ADET |  |
| DIŞ DUŞ |  |  |
| DIŞ SU GİRİŞİ |  |  |
| 220 W DIŞ ELEKTRİK GİRİŞİ |  |  |
| ARKA FİBER TAMPON |  |  |
| ARAÇ PROJELENDİRMESİ |  |  |