**FTM-035 TRAKTÖR ARKASI FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ**

\*Fındık işçisine ihtiyacınız olmaz.

\*Günde 2.5-3 ton fındık toplama kapasitesi

\*Min.24hp traktör ile çalışır.

\*Makine 100 metre tek hortum ile vakum yapar istenildiği takdirde 50-50 çift hortum ile çalışılmaktadır. (Makine ile 50metre hortum verilmektedir.)  
\*Aydınmaksan fındık toplama makinemiz ile terazi denge vb. bir şeye gerek yoktur makine her türlü eğimde çalışabilmektedir.

\*Traktöre şaft ile bağlanır. Sürüşe ve fındık toplamaya hazır hale gelir.

\*Çiğli havada %100 fındık toplama özelliği. \*yaprağı tozu toprağı taşı fandan dışarı atarak çuvala %100 temiz fındığı döker. \*Harman sonrası çuvallama imkânı sunar.  
\*Kendini 10 günde amorti eder.

\*1 günde 35 işçinin yaptığını yapar.

\*Bahçenizde Başak Vb. hiçbir şey kalmaz.

\*Fındık tüccarından işçilik parası yerine ihtiyaç için para almış olursunuz.

\*Eğimli arazilerde çuval taşımak zorunda kalmazsınız.

\*Tarlanızda yarıklar varsa yarık içindeki fındığı makine vakum ile alır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Model: FTM-035

Gereken HP: Min.24 Hp Traktör

Hortum Özellikleri: 120 mm Hortum / 25 Metre x 2 adet

Toplama Hortumu : 50 m

En x Boy x Yükseklik: 170 x 310 x 185 cm

Şaft Mili: Mevcut

Vakum Uzaklığı : 100 m

Toplama Kapasitesi : 2500-3000 Kg (Günlük)

Ağırlık : 625 Kg

Garanti Süresi : 2 Yıl

Fındık üreticilerimizin işini kolaylaştıracak bahçe ortamına uyum sağlayacak en ince detaylar dahi düşünülmüş olup son derece profesyonel ekibimizle saha çalışmalarımız başarıyla tamamlanmıştır. Makinamız her türlü araziye uyum sağlama kolaylığı ile büyük dikkat çekmiştir mühendislerimizin titizlikle üzerinde durduğu fındığı yabancı cisimlerden ayırabilmesi için üç noktada ayrıştırma sistemi oluşturulmuştur. Bu özelikler sayesinde fındıklar yaprak toz toprak kurumuş dallardan ayrılıp temiz bir şekilde çuvallanmaktadır. Makinalarımız çiftçilerimizin ellerinde bulunan 24 Hp ve üzeri bulunan tüm traktörlere uyum sağlayabilmektedir bu özellik sayesinde çiftçilerimiz ayrıca yeni ekipman alma ihtiyaç duymazlar.