

**ACB-EB114F**

**ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLASI – 4 MOTORLU**

****

1. **YATAK POZİSYONLARI:**

****


1. **TEKNİK ÖZELLİKLER:**

* Sırt ve ayak hareketleri, yükselme / alçalma hareketleri, trendelenburg / ters trendelenburg hareketleri 4 adet DC motor sayesinde ayarlanır.
* Tüm fonksiyonlar, kablolu el kumandası ve hemşire kontrol paneli ile gerçekleştirilebilir.
* Elektronik CPR
* Otomatik kayma sistemi
* Drenaj askısı
* Kompakt yatma yüzeyi
* Ø125 mm, merkezi fren sistemi ve doğrusal yön kilidi ile 360° döner tekerlekler.
* Kolayca çıkarılabilen PP başlık ve ayak ucu panelleri.
* 4 parça amortisörlü PP yan korkuluklar.
* Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
* Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
* Ölçüler: 207 x 98 x H (±5) min: 45 max: 75 cm
* Yatma Yüzeyi: 190 x 90 cm
* Güvenli Çalışma Yükü: 170 kg
* Maksimum Yük: 250 kg

1. **OPSİYONEL ÖZELLİKLER:**

* Batarya
* Manuel CPR
* Ortopedik Traksiyon Askısı
* Yatak Boyu Uzatma
* X-RAY Kaset Özelliği

1. **YATAK ÖZELLİKLERİ:**

* Su geçirmez ve fermuarlı kılıf.
* CNC kesim
* Tüm hareketlere uyarlanabilir.
* Boyutlar: 190 cm x 90 cm x 11 cm